|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙坪坝区第二季度水龙头水质信息公布表  **（城市）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 城市水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 | | | | | | | | | | | 备注 |
| 菌落总数（MPN/mL或CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度  （铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-  散射浑浊度单位） | 臭和味 | | 高锰酸盐指数  （以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | | | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | | ≤3 | 无 | 0.05—2 | 0.02—0.8 |  |
| 1 | 陈电路65号 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | | 1.35 | 无 | 0.35 | — |  |
| 2 | 丰盛路18号 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | | 1.64 | 无 | 0.42 | — |  |
| 3 | 上桥新街88号 | 2 | 1 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | | 1.51 | 无 | 0.07 | — |  |
| 4 | 汉渝路8号 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | | 1.58 | 无 | 0.58 | — |  |
| 5 | 新建三村1号 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | | 1.39 | 无 | 0.78 | — |  |
| 6 | 天星桥正街7号 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | | 1.58 | 无 | 0.49 | — |  |
| 7 | 沙坪坝正街77附15号 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | | 1.27 | 无 | 0.62 | — |  |
| 8 | 天马路91号 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | | 1.27 | 无 | 0.37 | — |  |
| 9 | 小正街139号 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | | 1.47 | 无 | 0.40 | — |  |
| 10 | 山洞平正村55号 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | | 1.55 | 无 | 0.10 | — |  |
| 11 | 磁器口凤嘴29号 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | | 1.55 | 无 | 0.23 | — |  |
| 12 | 童家桥大水井1号 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | | 1.35 | 无 | 0.42 | — |  |
| 13 | 石井坡168号 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | | 1.31 | 无 | 0.60 | — |  |
| 14 | 双碑长春沟32号 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | | 1.58 | 无 | 0.69 | — |  |
| 沙坪坝区第二季度水龙头水质信息公布表  **（农村）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 农村水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 | | | | | | | | | | | 备注 |
| 菌落总数（MPN/mL或CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度  （铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-  散射浑浊度单位） | | 臭和味 | 高锰酸盐指数  （以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | | | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | 0.05—2 | 0.02—0.8 |  |
| 1 | 井口村丁家山社余国强家 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | | 无异臭、异味 | 1.23 | 无 | 0.53 | — |  |
| 2 | 凤凰街95号 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | | 无异臭、异味 | 1.52 | 无 | 0.34 | — |  |
| 3 | 回龙北街21号 | 2 | 1 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | | 无异臭、异味 | 1.88 | 无 | 0.14 | — |  |